*Załącznik nr 2*

**Formularz ofertowy**

**Przedmiot zamówienia: *„Dostawa pomocy dydaktycznych”***

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża**

**II. Nazwa i adres Wykonawcy:**

Nazwa: ...…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...

Adres: ………………………………………………………………………………………….....................................................................................

NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………….. …………………faks: …………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **asortyment, zgodny z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia** | **cena netto** | **cena brutto** | **wartość całkowita** |
| 1. | **CorelDRAW Graphics Suite X8 Classroom License 15+1** |  |  |  |
| 2. | **15 licencji Microsoft Office 2016 Professional Plus dla Edukacji** (platforma Windows, okres licencji wieczysty, wersja elektroniczna z możliwością pobrania nośnika, wersja językowa multi – polski, angielski, wersja edukacyjna, która zawiera programy: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Outlook, Access, Lync, Infopath) |  |  |  |
| 3. | **2x Access Pointy D-LINK DAP-2695** (zasilacz sieciowy dla każdego Access Pointa): przygotowany dla środowisk klasy biznes, range >= 100m, standard WiFi B, G, N, AC, przepustowość dla 2.4 GHz >= 300 Mbps, przepustowość dla 5Ghz >= 1300 Mbps, chipset AC >= 1750 Mbps, działa w Dual Band – 450 Mbps w paśmie 2.4GHz i 1300 Mbps w paśmie 5 GHz, funkcja harmonogramu sieci, sterowania pasmem i  połączenia w dwóch zakresach dla większej pojemności sieci, min. 16 wirtualnych sieci Wi-Fi jednocześnie (możliwość uruchomienia 16 SSID, po 8 na jedno pasmo, włączając w to Station Isolation), metalowa obudowa i niepalna, dwa gigabitowe porty LAN (jeden port obsługuje 802.3at PoE), trzy anteny 4 dBi dla 2,4 GHz i trzy anteny 6 dBi dla 5 GHz, zasilacz sieciowy 48 V DC +/- 10%, 2 lata gwarancji |  | - |  |
| 4. | **Projektor NEC VE303X**: 3 lata gwarancji, rozdzielczość ekranu >= 1024 x 768 pikseli, jasność >= 3000 ANSI lum. , kontrast >= 10000:1, czas pracy lampy >= 4500 godz., wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, pilot, technologia DLP. |  |  |  |
| 5. | **Program Spiżarnia 3.4 dla 12 stanowisk** |  |  |  |
| 6. | **Tablica interaktywna QWB100WS-PS 105"**- technologia: pozycjonowanie w podczerwieni, przekątna tablicy: 105", przekątna powierzchni roboczej:96", format obrazu: 16:9, rozdzielczość: 4096 x 4096, dokładność odczytu: 3 mm, prędkość kursora: 120"/sekundę, czas reakcji: Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms, komunikacja: USB, paski skrótów: po obu stronach tablicy, wymiary tablicy: 2317 x 1301 mm, wymiary powierzchni roboczej: 2145 x 1159 mm, zasilanie: Port USB, akcesoria: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), instrukcja obsługi, inteligentna półka na pisaki, kabel USB (7,5m), okrągły wymazywacz, oprogramowanie Flow!Works, pisak, uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy, gwarancja :36 miesięcy |  |  |  |
| **Razem:** | | | |  |

**słownie (razem wartość całkowita): …………………………………………………………………………………………………………………**

Miejscowość i data: ………………….. …………………………

podpis