*Zamawiający:*

*Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu*

*ul. Polna 113, 87-100 Toruń*

PZD 11.252.03.05.2017 Toruń, dn. 18.07.2017r.

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych **29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; Ogłoszenie nr 544810-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.na zadanie pn.:

*„***Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej: nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,1 km”**

**znak postępowania: PZD-11.252.03.05.2017**

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej odnośnie branży mostowej. Tom III zawiera jedynie rysunek zestawieniowy dla przepustu nr 1

Odpowiedzi:

1. Dokumentacja została zamieszczona. Zamawiający ponownie zamieszcza dokumentację branży mostowej

Zestaw pytań nr 2

1. Prosimy o uściślenie z jakiego materiału ma być wykonany krawężnik wyniesiony oraz obniżony - w projekcie jest to krawężnik 15x30x100 natomiast w przedmiarze oraz sst krawężnik 20x30x100
2. Prosimy o uściślenie wymagań odnośnie warstwy stabilizacji. Projekt oraz przedmiar zakłada stabilizacje 2,5 MPa oraz 5,0 MPa natomiast w SST jest mowa o stabilizacji ¾.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wykonania warstwy stabilizacji Rm=2,5 MPa gr. 15 cm na poboczu (przedmiar – 128 m2)
4. Prosimy o uściślenie na przekrojach normalnych w km 1+768 – 1+834 umieszczono projektowany mur oporowy. Brak takiej pozycji w przedmiarze oraz SST

Odpowiedzi:

1. Należy wykonać krawężniki 20x30x100
2. Należy wykonać warstwę stabilizacji zgodnie z SST C3/4
3. Potwierdzamy wykonania warstwy stabilizacji pod poboczem
4. Nie należy wyceniać ścianki oporowej na tym odcinku