*Załącznik nr 2*

*Rodos 6.8.26.0 [10674]*

**Przedmiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | KNR 4-01 0807/04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 25,000 |
| 2 | KNR 2-02 1118/01 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 5,780 |
| 3 | KNP 21110.1/01 | Ręczne precyzyjne przecinanie okładzin kamiennych do 2m2 - analogia | m2 | 25,000 |
| 4 | KNNR-W 30808/01 | Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 2m2 | m2 | 8,000 |
| 5 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 13,600 |
| 6 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 13,600 |
| 7 | KNR 2-02 2112/02 | Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia ponad 33cm (szt. 17) | m | 35,000 |
| 8 | KNR 2-02 2111/01 | Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 | m2 | 8,000 |