**Przedmiar** Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **prace remontowo budowlane** |  |  |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią |  |  |
|  | 1216/01 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 12,600 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m |  |  |
|  | 1611/01 |  |  |  |
|  |  |  | kolumnę | 1,000 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 |  |  |
|  | 1202/09 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 | Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 |  |  |
|  | 0619/03 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych |  |  |
|  | 0815/05 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 4,500 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub |  |  |
|  | 0329/02 | cementowo-wapiennej |  |  |
|  |  | 4\*0,3 | m2 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | razem | m2 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km |  |  |
|  | 0108/11 |  |  |  |
|  |  | 1,2\*0,24 | m3 | 0,288 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | razem | m3 | 0,288 |
|  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie |  |  |
|  | 0303/02 | cementowo-wapiennej |  |  |
|  |  |  | m2 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na |  |  |
|  | 0716/01 | podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich |  |  |
|  |  |  | m2 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  |
|  | 1204/01 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  |
|  | 1204/02 |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 1,500 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Roboty instalacyjne wodociągowe** |  |  |
| 12 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm |  |  |
|  | 0114/03 |  |  |  |
|  |  |  | m | 4,500 |
|  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-15 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w |  |  |
|  | 0104/06 | budynkach niemieszkalnych |  |  |
|  |  |  | m | 4,500 |
|  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych z rur o średnicy nominalnej 50mm |  |  |
|  | 0118/06 |  |  |  |
|  |  |  | szt | 2,000 |
|  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm |  |  |
|  | 0112/06 |  |  |  |
|  |  |  | szt | 2,000 |
|  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w |  |  |
|  | 0126/04 | budynkach niemieszkalnych |  |  |
|  |  |  | m | 4,500 |
|  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-07 | Płukanie instalacji wodociągowej rurociągu o średnicy zewnętrznej do 76mm w budynkach niemieszkalnych |  |  |
|  | 0112/02 |  |  |  |
|  |  |  | m | 12,000 |
|  |  |  |  |  |