*Zamawiający:*

*Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu*

*ul. Polna 113, 87-100 Toruń*

PZD-11.252.03.04.2019 Toruń, dn. 14.05.2019r.

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych **29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; Ogłoszenie nr 543718-N-2019 z dnia 2019-05-02 r. na zadanie pn.:

*„****Budowa drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno****”*

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie jako podbudowy kamienia wapiennego

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie kamienia wapiennego do warstwy podbudowy. O stwierdzeniu zgodności wbudowywanego materiału z dokumentacją projektową decydować będzie każdorazowo inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 2

Informujemy ,o brak możliwości otwarcia przedmiarów lub kosztorysów w wymienianym przez nas ogłoszeniu o zamówieniu .dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zainteresowani jesteśmy wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym jednak brak możliwości otwarcia przedmiarów ,uniemożliwia nam dokonanie kalkulacji . Prosimy o interwencje , ewentualne wydłużenie okresu składania ofert .

Odpowiedź

Zamawiający odmawia udostępnienia przedmiaru robót.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert. Ostateczny termin składania ofert to 21.05.2019, godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 21.05.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113.

**Do warstwy ścieralnej dla wszystkich części zamówienia, na odcinkach dla których przewidziano nawierzchnię z betonu asfaltowego, należy stosować beton asfaltowy AC 5 S, grubości 5 cm ( droga rowerowa, zjazdy ) zgodnie z SST D.05.03.05 -  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -  WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA.**

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego na warstwy ścieralne

|  |  |
| --- | --- |
| Właściwość | Przesiew, % (m/m)*AC 5 S 50/70**KR1* |
| Wymiar sita #, mm | od | do |
| 16 | - | - |
| 11,2 | - | - |
| 8 | 100 | - |
| 5,6 |           90 |         100 |
| 2 | 50 | 70 |
| 0,125 | 9 | 24 |
| 0,063 | 7,0 | 14,0 |
| Zawartośćlepiszcza | Bmin7,0 |

Niniejsze odpowiedzi na zapytania stanowią zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w świetle art.12a ustawy Pzp oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu art.38 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert na podstawie art.38 ust. 6 ustawy Pzp, gdyż zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostały dokonane w zakresie, który wymagałby dodatkowego czasu na ich wprowadzenie w ofertach.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 21.05.2019r. na godz. 10:00.**