**Załącznik nr 1**

**Proponowana stabilizacja punków osnowy geodezyjnej**


1. **Punkt osnowy wielofunkcyjnej – 75b**

**Typ znaku: Znak gruntowy dwupoziomowy**

**Słup bet. Na płycie z poduszką**

**Sł. bet.(20x20)x(30x30)x130**


**pł. bet.(50x50)x10**

****

1. **Punkt szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej**

**Typ znaku: Znak ścienny**

**Reper ścienny ze stali nierdzewnej**

****