*Zamawiający:*

*Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu*

*ul. Polna 113, 87-100 Toruń*

PZD 11.252.03.08.2016 Toruń, dn. 07.06.2016r.

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych **29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 133656 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016na zadanie pn.:

*„*Remont drogi powiatowej nr 2031C Zelgno – Zelgno Bezdół w km 1+125 - 2+350 na dł. 1,225 km*”*

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Zestaw pytań nr 2

1. Proszę o informacje, jakiej szerokości należy wykonać pobocza z tłucznia. Przekroje i opis podają szer. 0,75 m, natomiast z załączonego przedmiaru wynika, że projektowane pobocza są szerokości 0,50 m.
2. Proszę o informację, skąd wynika dodatkowa ilość robót nawierzchniowych (zwiększona pozycja 8,10 w poprawionym kosztorysie ofertowym)
3. Proszę o informację jaką konstrukcję należy wykonać na poboczach? Zgodnie z opisem technicznym tj. dwie warstwy kamienia o łącznej gr. 15 cm, czy z przekrojem mieszanka kamienia i pospółki gr. 10 cm?

Odpowiedzi:

1. Dopuszcza się miejscami szerokość pobocza 0,5 m w zależności od szerokości pasa drogowego
2. Dodatkowa ilość robót wynika ze zwiększonego zakresu robót
3. Konstrukcja mieszanki gr. 10 cm.