|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość VAT w zł** | **Cena** **jednostkowa** **brutto** |
| ***Zad 1*** | **Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm | 1m2 | 5 000 |  |  |  |
|  | 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm | 1m2 | 1 400 |  |  |  |
| ***Zad 2*** | **Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki** |  |  |  |  |
|  | 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2) | 1Mg | 200 |  |  |  |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2) | 1Mg | 400 |  |  |  |
| ***Zad 3*** | **Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera** |  |  |  |  |
|  | 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera | 1Mg | 300 |  |  |  |
| ***Zad 4*** | **Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową | 1m2 | 6 000 |  |  |  |
|  | 2 | Wykonanie remontu rakowin gr. Do 1,5 cm | 1m2 | 3 000 |  |  |  |
| ***Zad 5*** | **Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)** |  |  |  |  |
|  | 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm | 1m2 | 2 500 |  |  |  |
|  | 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm | 1m2 | 1 200 |  |  |  |
| ***Zad 6*** | **Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki** |  |  |  |  |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2) | 1Mg | 200 |  |  |  |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2) | 1Mg | 400 |  |  |  |
| ***Zad 7*** | **Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera | 1Mg | 150 |  |  |  |
| ***Zad 8*** | **Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową | 1m2 | 3 500 |  |  |  |
|  | 2 | Wykonanie remontu rakowin gr. Do 1,5 cm | 1m2 | 2 000 |  |  |  |

**Wykonanie remontów cząstkowych**

**nawierzchni dróg powiatowych powiatu toruńskiego – zadanie nr:**

**……………………………………………….……………………**

*Zadanie nr 1-5; roboty realizowane na terenie gmin: ZŁawieś Wielka, Łubianka, Łysomice, Chełmża, Wielka Nieszawka, m. Chełmża*

*Zadanie nr 6-10 roboty realizowane na terenie gmin: Lubicz, Obrowo, Czernikowo*

UWAGA !

Wykonawca wypełniając kosztorys ofertowy wypełnia tylko te pozycje kosztorysu na które dotyczą zadań wybranych przez Wykonawcę. Miejsce niewypełnione (puste) Zamawiający potraktuje jako brak woli Wykonawcy do realizacji poszczególnego zadania.

......................................... ...........................................

 *(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)*