Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu podwójna kabina ze skrzyniową ładunkową dla Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu wraz z propozycją finansowania leasingu operacyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

* 34110000-1 Samochody osobowe
* 66114000-2 Usługi leasingu finansowego

*Pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze tej Ustawy oraz komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.*

Parametry techniczno - jakościowe samochodu oraz warunki gwarancji i serwisu określono w pkt II.

Warunki leasingu określono w pkt III.

 II. Minimalne parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu:

Wymagania techniczne:

* Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku
* Podwójna kabina 4-drzwiowa, jednoczęściowa, stalowa
* Kolor kabiny żółty lub pomarańczowy, lakierowany fabrycznie
* Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
* Ilość miejsc w kabinie nie mniej niż 6
* Silnik diesla o pojemności 1800-2400 ccm3
* Maksymalna moc nie mniej niż 75kW
* Norma emisji spalin Euro6
* Napęd na koła przednie lub tylne
* Koła tylne pojedyncze

**Minimalne wymagane wyposażenie**

* Manualna skrzynia biegów
* Poduszka powietrzna kierowcy+pasażera
* ABS
* ESP
* Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
* Klimatyzacja (manualna lub automatyczna)
* Centralny zamek
* Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
* Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
* Radio z przygotowaniem do telefonu komórkowego
* Dywaniki gumowe dla siedzeń przednich oraz siedzeń tylnich
* Zestaw naprawczy koła (lewarek, koło pełnowymiarowe zapasowe lub koło dojazdowe
* Dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych (4 szt.)
* Pokrowce na siedzenia (komplet – siedzenia przednie oraz tylnie)
* Hak holowniczy + wyprowadzenie elektryki do podłączenia przyczepy
* Podsufitówka i drzwi wyłożone tapicerką z tkaniny oraz tworzywa sztucznego
* Oświetlenie w podsufitówce

**Zabudowa**

* Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi
* Na dachu lampa ostrzegawcza stroboskopowa, ledowa zespolona z napisem: „SŁUŻBA DROGOWA”,

Wymagana minimalna gwarancja producenta/wykonawcy:

* Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów
* Gwarancja perforacyjna: minimum 144 miesięcy (12 lat)
* Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim załączona do pojazdu

Wymagania dotyczące serwisu

* dostępność serwisu - autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego;
* ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

UWAGA:

Przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w Urzędzie Miasta Toruń - Wydział Komunikacji, ul. Wały Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, a pojazd winien być dostarczony do Zamawiającego, w miejscu jego siedziby (Toruń, ul. Polna 113) w godzinach jego urzędowania.

III. Wymagania dotyczące leasingu:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj leasingu: | operacyjny |
| Leasing w walucie: | złoty |
| Rodzaj rat leasingowych | Równe, stała stopa procentowa |
| Okres leasingu | 48 miesięcy |
| Wartość pierwszej raty | 10% wartości samochodu |
| Wydanie samochodu | w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy |
| Wartość wykupu samochodu | 1 % wartości samochodu |