*Zamawiający:*

*Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu*

*ul. Polna 113, 87-100 Toruń*

PZD 11.252.03.13.2018 Toruń, dn. 25.07.2018r.

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych **29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; Ogłoszenie nr 588795-N-2018 z dnia 2018-07-16 r. na zadanie pn.:

*„***Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno od km 4+809 do km 10+323 o dł. 5,514 km***”*

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

**Zestaw pytań nr 1**

**1.** Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**2.** Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**3.** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

**4.** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**5.** Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

**6.** W przypadku konieczności przekazania materiałów rozbiórkowych do magazynu Zamawiającego wnosimy o podanie szczegółowej lokalizacji (adresu).

**7.** Wykonawca wnosi o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome?

**8.** Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odpowiedzi na zestaw pytań nr 1

1. Wartość z kosztorysowa zadania: 4 223 095,71 zł brutto
2. Zamawiający poda wartość przeznaczoną na realizację zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.
3. Zamawiający potwierdza
4. Zamawiający potwierdza
5. W przypadku wykonania w zakresie przebudowy prac związanych z frezowaniem, zamawiający dopuszcza pozyskanie tych frezowi na swój plac składowy
6. Obwód Drogowy w m. Mała Grzywna
7. Minimum 3 lata - określony w SIWZ
8. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie do przebudowy materiałów pochodzących z rozbiórki w przypadku ich poprawnego stanu technicznego oraz po uprzedniej zgodzie Inspektora nadzoru na możliwość ich wbudowania lub montażu.

Zestaw pytań nr 2

1. Prosimy o zmianę ilości w pozycjach dot. zjazdów bitumicznych w przedmiarze – nie uwzględniono odsadzek warstw konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych.
2. Prosimy o załączenie projektu SOR
3. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zabezpieczenie krawędzi warstw bitumicznych asfaltem.
4. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze odnośnie wykonania nasypu pod pobocze z kruszywa. Z uwagi na podniesienie niwelety drogi o ok. 10 cm i obniżenie terenu przyległego do krawędzi drogi o grubość zebranego humusu – 15 cm (zgodnie z przedmiarem) przestrzeń powstałą pomiędzy kruszywem pobocza a powierzchnią po zebraniu humusu należy uzupełnić materiałem nasypowym.

Odpowiedzi na zestaw pytań nr 2

1. Zamawiający nie przewiduje wykonania tego typu prac
2. Zamawiający załącza SOR
3. Wymaga się
4. Zamawiający wymaga wkalkulowania tych prac w przedmiarze/kosztorysie przy sporządzaniu oferty